Форма 9


	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.




ПРОТОКОЛ
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ


	            1. Аккумуляторная батарея
	{Ак_бат}

	
	(тип аккумуляторов)



	емкость
	{Емкость}
	Ач, напряжение
	{Напр}
	В, количество элементов
	{Кол}
	шт., смонтирована



	в соответствии с проектом
	



	{Смонт}


(наименование проектной организации, номер основных комплектов рабочих чертежей)

2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде) соответствует паспортным данным.
Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ.
Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика.
Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему протоколу.
Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ, СП 76.13330 и документации завода-изготовителя.


	Осмотр и проверку произвел
	
	/
	{Осмотр_произвел}
	 /

	
	(подпись)
	
	(ФИО)
	



	Производитель работ (мастер)
	
	/
	{Прораб}
	 /

	
	(подпись)
	
	(ФИО)
	






