Форма 22



	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.




ПАСПОРТ
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ


	
	1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи



	Наименование
опоры
	Установлено
на ВЛ, шт.
	Тип опоры
(номер чертежа
для нетиповых)
	Материал опоры
	Защитное покрытие дополнительно
к заводскому
(окраска, антисептик), к-во опор

	{#ведомость}{ведомость_c1}
	{ведомость_c2}
	{ведомость_c3}
	{ведомость_c4}
	{ведомость_c5}{/ведомость}



	Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями СП 76.13330.2011 (пункты 3.144–3.146 и таблицы 6–8).

	
	2. Монтаж проводов и тросов.



	На ВЛ        {кВ}        кВ смонтирован провод марки        {Марка_пр}        сечением        {Сеч}        мм2, в общем количестве        {Кол}        м, грозозащитный трос марки {Марка_тр} протяженностью  {Прот}             м.

	Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

	Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему паспорту.

	
	3. Соединение проводов и тросов.



	Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения
	Тип соединительного напряженного зажима
	Способ монтажа соединения
	
Исполнитель


	
	
	
	Фамилия, И.О.
	Подпись

	{#ведомость2}{ведомость2_c1}
	{ведомость2_c2}
	{ведомость2_c3}
	{ведомость2_c4}
	{ведомость2_c5}{/ведомость2}



	Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований СП 76.13330.2011 (пункты 3.149–3.157) и ПУЭ [9, пункт 1.8.41].

	Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям ПУЭ [9, пункт 1.8.41] и СП 76.13330.2011 (пункт 3.147).
	
	4. Монтаж разрядников и разъединителей.



	
	На ВЛ
	{ВЛ}
	смонтированы:



	
	а) трубчатые разрядники типа
	{Тип_разр}



	на опорах
	{Опоры}

	
	(перечислить номера опор)



	Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями СП 76.13330.2011 (пункты 3.158–3.160) и ПУЭ [9, пункт 1.8.32].

	
	б) разъединители типа
	{Тип_разъед}



	на опорах
	{Опоры_разъед}

	
	(номера опор)



	Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

	Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно СП 76.13330.2011 (пункты 3.178–3.184) и испытаны до установки на опоры согласно ПУЭ [9, пункт 1.8.24].

	
	5. Монтаж заземляющих устройств.



	Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ        {оп_ВЛ}        выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ [9] «Защита от перенапряжений, заземление».

	Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует ПУЭ [9, пункты 2.4.38, 2.4.91, 2.5.129, 2.5.173 и таблица 2.5.19].

	Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

	
	Заключение:
	{Заключение}






	Производитель работ
	
	/
	{Прораб}
	 /

	
	(подпись)
	
	(ФИО)
	







