
Форма 8

	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.



ПРОТОКОЛ

осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств напряжением до 750 кВ включительно
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к акту ведомости) согласно требованиям СП 76.13330, ПУЭ [9] и документации завода-изготовителя произведены:
	1. Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок 

	{Регулировка}

	(результат)

	2. Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение

	{Проверка_ком_ап}

	(результат)

	3. Фазировка первичных цепей коммутации 

	{Фазировка}

	(результат)

	4. Проверка свободного  перемещения и надежной  фиксации  выкатных элементов КРУ  в рабочем и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок

	{Проверка_вык_эл}

	(результат)

	5. Смазка трущихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов

	 {Смазка}

	(выполнено)

	6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка

	{Проверка_масла}

	(результат)

	7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно- технической документации

	{Проверка_соед}

	(выполнено)

	8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей

	{Проверка_двер}

	(выполнено)

	Заключение:  

	{Закл}





Осмотр и проверку произвел 		/ {Осмотр_произвел}/
(подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Производитель работ 	/ {Прораб}/

