	Форма 11

	

	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.

	

	Акт осмотра канализации из труб перед закрытием

	

	
	Комиссия в составе:

	представителя монтажной организации 
	 

	{Должность_ЭлМ} {Предст_ЭлМ} 

	(должность, фамилия, и, о)

	представителя заказчика 
	 

	{Должность_Зак} {Предст_Зак} 

	(должность, фамилия, и, о)

	произвела осмотр 
	{материал}
	труб, проложенных в

	
	(материал)
	

	{место_укладки}

	(место укладки)

	

	
	При осмотре установлено:

	
	1. Прокладка труб произведена по чертежам №
	{Чертежи}

	разработанным
	{Проектировщик} 

	
	(наименование проектной организации)

	
	2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации
	

	{Отклонения}

	(при наличии отклонения указывается кем согласованы, № чертежа и дата согласования)

	
	3. Соединения труб выполнены
	{Чем_соед}
	, электрический контакт на стыках 

	металлических труб обеспечен
	{Чем_контакт}

	
	(чем)

	4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих 

	протягиванию проводов и кабелей.

	

	
	Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными 

	 и правилами.

	
	Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

	

	

	
	Представитель заказчика
	 
	

	
	(подпись)
	

	

	
	Представитель электромонтажной организации 
	 
	

	
	(подпись)
	



