	Форма 17

	{Монтажная_организация}
	
	{Город}

	(Электромонтажная организация) 
	
	(город)

	{Подразделение}
	
	{Заказчик}

	(Подразделение)
	
	(заказчик)

	{Участок}
	
	{Объект}

	(участок)
	
	(объект)

	"
	{Д_а}
	"
	{М_а}
	
	{Г_а}
	г.

	

	Акт осмотра кабельной канализации 
в траншеях и каналах перед закрытием

	
	Комиссия в составе:

	представителя монтажной организации 
	 

	{Должность_ЭлМ} {Предст_ЭлМ} 

	(должность, фамилия, и, о)

	представителя заказчика 
	 

	{Должность_Зак} {Предст_Зак} 

	(должность, фамилия, и, о)

	представителя генподрядной организации
	 

	{Должность_ГП} {Предст_ГП}

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	произвела осмотр кабельной канализации в
	{место_укладки}
	перед закрытием.

	
	(траншее, канале)
	

	
	В результате осмотра установлено:

	
	1. Прокладка кабеля выполнена по проекту
	

	{Проектировщик} {Чертежи}

	(наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)

	
	2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи №
	{Отступления_чертеж}

	и схему привязки.

	3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85.

	4. На кабелях смонтировано
	{кол_во}
	соединительных муфт,

	
	(количество)
	

	привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных линий.

	5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем

	{мат_подсыпки}

	(материал подсыпки)

	и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также

	{Доп_места}

	(указать дополнительные места защиты кабелей при наличии)

	В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены

	{Чем_защищены}

	(указать чем защищены)

	
	6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

	7. Другие особенности, отмеченные комиссией
	{особенности}

	Заключение: траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

	

	
	Представитель монтажной организации 
	 
	

	
	(подпись)
	

	
	Представитель заказчика
	 
	

	
	(подпись)
	

	
	Представитель генподрядной организации
	 
	

	
	(подпись)
	



